to, location


# Pushbutton[0] to Pushbutton[2]
BUTTON [0] , PIN_ H2  
BUTTON [1] , PIN_ G3  
BUTTON [2] , PIN_ F1  

# Slide Switch[0] to  Slide Switch[9] 
SW[0] , PIN_J6  
SW[1] , PIN_H5  
SW[2] , PIN_H6  
SW[3] , PIN_G4  
SW[4] , PIN_G5  
SW[5] , PIN_J7  
SW[6] , PIN_H7  
SW[7] , PIN_E3  
SW[8] , PIN_E4  
SW[9] , PIN_D2  

#LED Green[0]  to LED Green[9] 
LEDG[0] , PIN_J1  
LEDG[1] , PIN_J2  
LEDG[2] , PIN_J3  
LEDG[3] , PIN_H1  
LEDG[4] , PIN_F2  
LEDG[5] , PIN_E1  
LEDG[6] , PIN_C1  
LEDG[7] , PIN_C2  
LEDG[8] , PIN_B2  
LEDG[9] , PIN_B1  

# Seven Segment Digit 0 to Seven Segment Digit 3   
#    0
#  +---+ 
# 5|   | 1
#  +-6-+  
# 4|   |2
#  +---+ DP
#    3

HEX0_D[0] , PIN_E11  
HEX0_D[1] , PIN_F11 
HEX0_D[2] , PIN_H12 
HEX0_D[3] , PIN_H13 
HEX0_D[4] , PIN_G12 
HEX0_D[5] , PIN_F12 
HEX0_D[6] , PIN_F13 
HEX0_DP   , PIN_D13 
HEX1_D[0] , PIN_A13 
HEX1_D[1] , PIN_B13 
HEX1_D[2] , PIN_C13 
HEX1_D[3] , PIN_A14 
HEX1_D[4] , PIN_B14 
HEX1_D[5] , PIN_E14 
HEX1_D[6] , PIN_A15 
HEX1_DP   , PIN_B15 
HEX2_D[0] , PIN_D15 
HEX2_D[1] , PIN_A16 
HEX2_D[2] , PIN_B16 
HEX2_D[3] , PIN_E15 
HEX2_D[4] , PIN_A17 
HEX2_D[5] , PIN_B17 
HEX2_D[6] , PIN_F14 
HEX2_DP   , PIN_A18 
HEX3_D[0] , PIN_B18 
HEX3_D[1] , PIN_F15 
HEX3_D[2] , PIN_A19 
HEX3_D[3] , PIN_B19 
HEX3_D[4] , PIN_C19 
HEX3_D[5] , PIN_D19 
HEX3_D[6] , PIN_G15 
HEX3_DP   , PIN_G16 
  
# 50 MHz clock input   
CLOCK_50   , PIN_G21  
CLOCK_50_2 , PIN_B12  


# SDRAM
DRAM_ADDR[0]  , PIN_C4 
DRAM_ADDR[1]  , PIN_A3 
DRAM_ADDR[2]  , PIN_B3 
DRAM_ADDR[3]  , PIN_C3 
DRAM_ADDR[4]  , PIN_A5 
DRAM_ADDR[5]  , PIN_C6 
DRAM_ADDR[6]  , PIN_B6 
DRAM_ADDR[7]  , PIN_A6 
DRAM_ADDR[8]  , PIN_C7 
DRAM_ADDR[9]  , PIN_B7 
DRAM_ADDR[10] , PIN_B4 
DRAM_ADDR[11] , PIN_A7 
DRAM_ADDR[12] , PIN_C8 
DRAM_DQ[0]    , PIN_D10  
DRAM_DQ[1]    , PIN_G10  
DRAM_DQ[2]    , PIN_H10  
DRAM_DQ[3]    , PIN_E9   
DRAM_DQ[4]    , PIN_F9   
DRAM_DQ[5]    , PIN_G9   
DRAM_DQ[6]    , PIN_H9   
DRAM_DQ[7]    , PIN_F8   
DRAM_DQ[8]    , PIN_A8   
DRAM_DQ[9]    , PIN_B9   
DRAM_DQ[10]   , PIN_A9  
DRAM_DQ[11]   , PIN_C10 
DRAM_DQ[12]   , PIN_B10 
DRAM_DQ[13]   , PIN_A10 
DRAM_DQ[14]   , PIN_E10 
DRAM_DQ[15]   , PIN_F10 
DRAM_BA_0     , PIN_B5  
DRAM_BA_1     , PIN_A4  
DRAM_LDQM     , PIN_E7  
DRAM_UDQM     , PIN_B8  
DRAM_RAS_N    , PIN_F7  
DRAM_CAS_N    , PIN_G8  
DRAM_CKE      , PIN_E6  
DRAM_CLK      , PIN_E5  
DRAM_WE_N     , PIN_D6  
DRAM_CS_N     , PIN_G7 

#VGA
VGA_R[0]      , PIN_H19  
VGA_R[1]      , PIN_H17  
VGA_R[2]      , PIN_H20  
VGA_R[3]      , PIN_H21  
VGA_G[0]      , PIN_H22  
VGA_G[1]      , PIN_J17  
VGA_G[2]      , PIN_K17  
VGA_G[3]      , PIN_J21  
VGA_B[0]      , PIN_K22  
VGA_B[1]      , PIN_K21  
VGA_B[2]      , PIN_J22  
VGA_B[3]      , PIN_K18  
VGA_HS        , PIN_L21  
VGA_VS        , PIN_L22  




