2007年10月9日
徐伟掌要求，每级HBF的运算系数之和需为1，拷贝的信号不再除以2，
从而保证输入信号和输出信号的动态范围相同

经过试验，在正弦波的激励下，噪声误差小于80dB的缩放因子之间的关系为

输入信号频率 缩放倍数
740K 0.94
440K 0.88
340K 0.82
240K 0.76
140K 0.73
 40K 0.72
 20K 0.72
 10K 0.72
  1K 0.72

结论，第一级HBF写入RAM的数据固定为16比特。
所有计算结果均保留15比特的小数部分

10月10日
合并 HBF Lv2中的Odd Sum和Even Sum，转而由一次FxpSum完成累加，发现抗溢出效果增加
10月11日
在累加器输出配置为（1，16，15）的情况下
采用单频正弦测试，在Vp设定为0.98情况下，对100KHz和700KHz信号均不会溢出，且能达到86dB的滤波性能

采用正弦阵列测试，
激励信号为 50KHz基波，外加14个谐波 [50KHz:50KHz:750KHz]
Vp设定 0.98，滤波性能76.85dB
Vp设定 0.96，滤波性能79.01dB
Vp设定 0.94，滤波性能76.77dB
Vp设定 0.92，滤波性能76.64dB

10月15日
调整 RTL 运算单元的rounding模式，设定为‘fix’，即正数直接截尾，负数尾数不为0则加1，得到比特精确，EP2C20上的综合结果，不开启物理综合，84MHz，开启物理综合，86MHz